**江南大学校史馆改造装饰布展工程选用材料的补充说明**

1. **关于项目使用材料品牌**

为保证本项目的最终品质和效果，由设计师特别选定了部分主要材料的样品作为参照（附图电子稿）。报价选定的材料品质不得低于样材并有足够的花色供设计师选择，确保接近样材。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **材料品牌表** | | |
| **序号** | **名称** | **品牌** |
| 1 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |
| 2 | PVC地板 | 福尔波、嘉宝、洁福、阿姆斯壮 |
| 3 | 细木工板 | 莫干山、上海森大、兔宝宝 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、拉法基 |
| 5 | 钢材 | 宝钢、马钢、沙钢 |
| 6 | 开关、插座 | TCL、松下、罗格朗 |
| 7 | 电线 | 无锡电缆厂、江苏宝安电缆有限公司、远东电缆 |
| 8 | 照明灯具 | 西顿、松下、飞利浦、雷士 |

备注：

其中材料品牌在原公布的品牌表中“PVC地板”品牌增加了 福尔波；“照明灯具”品牌增加了 西顿。

**二、关于展厅灯具要求标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 型号： | CEL9121C |
| QQ图片20160912161537 | 功率： | 1\*9W |
| 光源： | LED COB(CREE) |
| 色温： | 3000K |
| 材质： | 铝合金 |
| 安装方式： | 三线轨道 |
| 匹配电器： | 内置电器 |
| 光束角： | 15° 25° |
| 位置： | 第一展厅 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 型号： | CEL9121C |
| QQ图片20160912161537 | 功率： | 1\*9W |
| 光源： | LED COB(CREE) |
| 色温： | 4000K |
| 材质： | 铝合金 |
| 安装方式： | 三线轨道 |
| 匹配电器： | 内置电器 |
| 光束角： | 15° 25° |
| 位置： | 第二展厅 |

2016.10.31